//TCPIP通信　サーバ側//
メイン画面を表示する
待機する

メイン画面とは
	ウィンドウを継承する
	はじめの手順
		初期化する
		ーー貼り付けた部品に対する操作をここに書きます
		サーバというTCPIPサーバを作る
		サーバのポート番号は5000
		サーバの受信した時の手順は、サーバ受信する
		サーバを起動する
	終わり
	初期化する手順
		ーー自動生成された手順です。ここに書き加えたプログラムは消える可能性があります
		初期化開始する
		出力欄という文章テキストを作る
		この実質大きさは{750,600}
		この内容は「TCP/IP通信サーバ」
		この移動順は0
		この間隔は{4,4,4,4}
		出力欄を使う
			その位置と大きさは{0,0,750,600}
			その行間は28
			その移動順は0
			そのフォントは「MS UI Gothic,14」
			そのドッキング方向は「全体」
			その間隔は{6,6,6,6}
		初期化終了する
		この設計スケール比率は{144,144}
	終わり
	閉じた時の手順
		サーバを停止する
	終わり
	
	サーバ受信する手順
		クライアントをイベントのクライアントとする
		出力欄に「[クライアントの相手先アドレス]から接続要求がありました［改行］」を加える
		クライアントの受信した時の手順は、クライアント受信する
		クライアントを受信開始する
	終わり

	クライアント受信する手順
		出力欄にイベントの受信テキストを加える
		出力欄に改行を加える
	終わり
終わり
